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SADEV partner pro ČR a SR
Manuál pro údržbu a užívání prosklených markýz SADEV Arcade, Corole a Plazza
· Sklo markýzy je vyrobeno z kalených bezpečnostních skel slepených k sobě čtyřnásobnou fólií, což zaručuje jeho vysokou bezpečnost proti rozbití v ploše (např. při krupobití), ale je náchylné na údery tvrdými předměty do hrany (doporučuje se zvýšená opatrnost např. při stěhování, mytí fasády apod.).
· Ocelové součásti markýzy jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli a nepotřebují zvláštní údržbu.

· Zasklení je možno umývat běžnými čisticími prostředky na sklo. 

· Zasklení a nosné části markýzy jsou dimenzovány i na hmotnost sněhu dle sněhových oblastí v ČR. V případě, že se vlivem klimatických podmínek vytvoří na okraji zasklení nebo nerezových táhlech markýzy rampouchy či silná vrstva námrazy, je nutno ji mechanicky nebo solným roztokem odstranit. Totéž platí i v případě, že se na horní ploše zasklení vytvoří souvislá vrstva zmrazků v tloušťce okolo 5-ti cm (nebo max 50 kg/m2) nebo dojde k viditelnému prohnutí skel. Mechanické odstraňování sněhu a zmrazků se nesmí provádět kovovými předměty nebo předměty opatřenými kovovou hranou.
· Na prosklení markýzy ani na její ocelové části se nesmí stoupat ani věšet jiné předměty.

· V případě, že dojde k prasknutí skla, viditelnému posunu skla z původní polohy, prověšení některého z táhel, „prolomení“ jednotlivých skel ve spáře (platí pouze pro markýzy Plazza) nebo viditelnému posunu některé z kotev ve svislém směru či jejího odtažení od líce fasády, kontaktujte bezprostředně dodavatele (montážní firmu).
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