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SADEV partner pro ČR a SR
Manuál pro údržbu skel opatřených vrstvou proti usazování vodního kamene Clear Shield (anti-calc)

· Skla určená primárně do sprchových koutů jsou na přání zákazníka vybavena nástřikem proti usazování vodního kamene a to vždy pouze na straně obrácené dovnitř mokrého provozu
· Na smáčené straně skla by při správně provedeném nástřiku neměla zůstávat stát voda, ale pouze lokálně jednotlivé kapičky vody – nástřik nezaručuje odtok 100% vodních kapek ze skla!
· Pro dosažení maximálního efektu se po použití lázně stáhnou zbývající kapky vody širokou gumovou stěrkou na mytí oken
· Sklo se z vnitřní strany zásadně neumývá! Jakékoliv čisticí prostředky obsahující líh a odmašťovací prostředky ochranný nástřik nenávratně odstraní!

· Výrobcem uváděná trvanlivost ochranného nástřiku je cca 5 let

· Ochrannou vrstvu je možno za úplatu obnovit, ale vzhledem k použité nestandardní technologii (provádí se přímo u zákazníka v zabudovaném stavu) nelze garantovat její standardní účinnost
Poslední revize 10/2010
ALIA SYSTEM s.r.o.

Komárovská 2,  617 00 Brno,  Česká Republika  °  tel: +420 545 233 863  °  fax: +420 545 233 225 ° 

e-mail: info@aliasystem.cz  °  http:   www.aliasystem.cz  °  IČ: 276  75  084  °  DIČ:  CZ 276 75 084  °  

OR:  Krajský soud  v  Brně oddíl C, číslo  vložky 51043  


