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SADEV partner pro ČR a SR
Manuál pro údržbu zrcadel
· Choulostivým místem zrcadel jsou hrany – na pokovenou (zadní) stranu a zejména na hrany zrcadel se nesmí používat ŽÁDNÉ ČISTICÍ PROSTŘEDKY 
· Obzvlášť nebezpečné jsou jakékoliv kyselé prostředky (tedy ani ocet) nebo „univerzální“ čisticí prostředky, které obsahují chlór či kyseliny!
· Sklo se umývá pouze minimálním množstvím vody (vlhkým hadříkem) a poté je potřeba je vytřít do sucha a vyleštit – vhodné jsou například speciální oboustranné rukavice s jednou stranou pro čistění a druhou vhodnou pro leštění
· Na mytí zrcadel je nutno použít čistou textilii

· Zrcadlo se umývá zlehka krouživým pohybem – NESMÍ SE TLAČIT, jinak hrozí jeho praknutí – zrcadla nejsou z kaleného skla!
· Po umytí povrchu zrcadla či v případě zrcadel v koupelně poté, co dojde k jejich zamlžení, se doporučuje důkladně osušit spodní hranu zrcadla tak, aby na jeho spodním okraji nezůstávaly kapičky vody
Při nedodržení výše předepsaného návodu hrozí, že časem dojde na hranách zrcadla ke korozi (zčernání) zrcadlící vrstvy stříbra – jedná se o nevratný proces!!!
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